




1. 电路图



1. 调节频率




1. 测量频率






随着文氏桥电阻的增大，正弦波的频率随之下降。

测量闭环电压放大倍数





Auf=Uo/Ui=2.1072423398328690807799442896936

测定幅频特性曲线

